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Паспорт
производственной программы
ООО «Новомосковская тепловая компания»

в сфере горячего водоснабжения  на 2014 год 

(тариф по г. Новомосковску)
	Наименование программы
	Производственная программа ООО «Новомосковская тепловая компания»  в сфере горячего водоснабжения на 2013 год

                     ( далее –  Программа)  

	Основание для разработки Программы


	Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 31.12.2004г.

	Заказчик Программы  


	( наименование)
ООО «Новомосковская тепловая компания»  

	Разработчик Программы

	( наименование)

ООО «Новомосковская тепловая компания»  

	Цели Программы
	- Обоснование прогнозируемого объема и качества услуги горячего водоснабжения;

	
	- Формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы;

	
	- Расчет тарифов на (горячую воду);

	
	-  Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере горячего водоснабжения  и снижения затрат на выработку, передачу и реализацию горячей воды

	Основные задачи Программы
	1. Обеспечение потребителей горячей водой  в объеме 1 321,436 тыс.м3/год и качества, удовлетворяющих требованиям постановления Правительства РФ от 06.05.2011г №354, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СанПиН 2.1.4.2496-09. 
2. Повышение надежности и бесперебойности работы системы горячего водоснабжения;

3. Выполнение мероприятий по повышению эффективности работы предприятия

	Сроки реализации Программы

	С 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г.

	Исполнители мероприятий Программы
	ООО «Новомосковская тепловая компания»

	Объем реализации услуг теплоснабжения

- отпуск тепловой энергии  на нужды ГВС               

- отпуск горячей воды
	    63964,25  Гкал/год

       1 048594,26   м3/год                             

	Финансовые потребности для реализации Программы
	  89392,3
  тыс. руб./год без НДС

	Источники финансирования

	За счет реализации горячей воды  


Раздел I. Общие данные
1.Общие сведения о предприятии
	Наименование организации

коммунального комплекса
	ООО«Новомосковская тепловая компания»

	Организационно-правовая форма


	Общество с ограниченной ответственностью

	ИНН организации
	7107516834

	КПП организации
	711601001

	Система налогообложения  
	Обычная

	Вид деятельности в сфере горячего водоснабжения
	Производство, передача,  реализация горячей воды


	Муниципальный район, на территории которого действует данная организация
	Новомосковский муниципальный район

	Муниципальное образование, на территории которого действует  данная организация
	Город Новомосковск

	Юридический адрес


	г. Новомосковск Тульской области,
ул. Маяковского д. 30

	Почтовый адрес


	г. Новомосковск Тульской области,

ул. Маяковского д. 25

	Телефон 


	(48762)619-69

	Факс


	(48762)619-69

	Адрес электронной почты


	ntk.nmsk@gmail.com

	Руководитель (указать должность)
	Директор

	Ф.И.О.
	Сторожев Виктор Иванович

	Телефон
	(48762)619-69

	Главный бухгалтер
	Главный бухгалтер

	Ф.И.О.
	Семенюк Марина Андреевна

	Телефон
	(48762)705-22

	Главный экономист
	Начальник ПЭО

	Ф.И.О.
	Чугунков Виктор Викторович

	Телефон
	(48762)705-23

	Ответственный исполнитель по техническим вопросам (указать должность)
	Начальник ПТО


	Ф.И.О.
	Чекрыжов Александр Евгеньевич

	Телефон
	(48762)705-18


      2.Цели и задачи производственной Программы
Целью производственной программы ООО «Новомосковская тепловая компания» по горячему водоснабжению на 2013 год является производство горячей воды, гарантирующее возможность получения потребителями услуг горячего водоснабжения объема и качества, удовлетворяющих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,  СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Основными задачами разработки производственной Программы ООО «Новомосковская тепловая компания» в сфере производства горячей воды на 2013г. является:

-определение и обоснование планируемого объема производства и реализации горячей воды;

-определение объемов топливно-энергетических и материальных ресурсов, необходимых для реализации Программы;

-определение финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы;

-формирование исходных данных для расчета стоимости 1 м3 горячей воды на период регулирования;

-планирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности производства и передачи горячей воды.
Настоящая Программа разработана на основании следующих нормативно- правовых документов:

1) Федерального Закона № 190-ФЗ от 27.06.2010г. «О теплоснабжении»

2) Федерального Закона № 210-ФЗ от 30.12.2004г. « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

3) Постановления Правительства РФ № 520 от 14.07.2008г. «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»

4) Приказ Минрегионразвития РФ №101 от 10.10.2007г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»

5) Федерального Закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
6) Постановление Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности»

7) Постановления Правительства РФ № 340 от 15.05.2010г. « О порядке установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

8) Приказ Минрегионразвития РФ № 273 от 07.06.2010г. « Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

9) Приказ Минрегионразвития РФ № 61 от 17.02.2010г. « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
3.Основные данные о деятельности предприятия

ООО «Новомосковская тепловая компания» расположено в Новомосковском районе Тульской области и обслуживает потребителей горячей воды в г. Новомосковске
Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- производство тепловой энергии и горячей воды;

- передача  горячей воды;

- реализация горячей воды;

Основание для эксплуатации системы ГВС: 

- котельные эксплуатируются   на праве аренды;

- тепловые сети эксплуатируются на праве собственности.
4. Характеристика системы ГВС
4.1 Схема теплоснабжения

Предприятие отпускает тепловую энергию и горячую воду для санитарно-бытовых нужд следующим потребителям:
- населению – 76 %;

- бюджетным потребителям – 15 %;

- прочим потребителям -  9 %.

Тепловая энергия от котельных отпускается на нужды отопления, горячего водоснабжения.
Источником теплоснабжения являются собственные котельные и сторонние теплоснабжающие организации – ОАО «Квадра» и ОАО «РЖД» .
ООО «Новомосковская тепловая компания» эксплуатирует 22 котельных, в т.ч. 11 – круглогодично, 11 – в течение отопительного периода.

Схема теплоснабжения для ЦТП-1 ОАО «Квадра» открытая двухтрубная, для остальных котельных – закрытая 2-х или 4-х трубная.

Доля тепловой энергии, отпускаемой по открытой схеме составляет 16,1 %.

Передача тепловой энергии от котельных и от сторонних источников теплоснабжения производится по тепловым сетям предприятия от котельных или от точки закупки тепла до точки отпуска тепла потребителям.

Точки закупки и отпуска тепловой энергии определяются актами разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, прикладываемыми к договорам на закупку и отпуск тепловой энергии.

Величина и стоимость нормативных технологических потерь тепловой энергии в сетях предприятия учитывается при расчете тарифа на реализацию тепловой энергии.
Величина нормативных технологических потерь тепловой энергии в сетях потребителей после границы раздела сетей учитывается в величине полезного отпуска тепловой энергии потребителям.

4.2 Источники теплоснабжения
В эксплуатации у предприятия находятся 22 котельных, в которых установлено 22 паровых котлов и 61 водогрейный котел. Количество котлов, вырабатывающих горячую воду для санитарно-бытовых нужд 11 шт.
Общая установленная мощность котлов 117,18 Гкал/час.(133,54 Гкал./час. – всех), мощность котлов для ГВС-19,53 Гкал/час. Планируемая на 2013г. выработка тепловой энергии для ГВС 13171 Гкал. Планируемый отпуск горячей воды для санитарно-бытовых нужд 239,69 тыс.м3.
Тепло от котельных отпускается: 

- на отопление и вентиляцию в сетевой воде по отопительным графикам t = 95-70 оС 

- на горячее водоснабжение при четырехтрубной системе с температурой 
  tп = 60 оС tо = 50оС
- на технологические нужды потребителей подается пар ( или  горячая вода).

От сторонних источников (НГРЭС) сетевая вода поступает  по закрытой и открытой с ЦТП-1 схеме по графику t = 95-70 оС. Химочищенная вода подается на нужды отопления и ГВС. Отпуск химочищенной воды на нужды ГВС 808,9 тыс. м3.
Топливом для котельных служит природный газ калорийностью 7900 – 8050 ккал/нм3.
Поставщик газа ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».

Транспорт природного газа и обслуживание газового хозяйства котельных производит ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».

Все котельные оборудованы приборами учета расхода газа.

Электроснабжение котельных осуществляется от ООО «Новомосковская энергосбытовая компания», уровень напряжения – НН, СН-2. 

Вода для выработки тепловой энергии на  горячего водоснабжения и подпитки тепловых сетей ГВС поступает:

- артезианская вода – от ООО «Новомосковский горводоканал»;

Установки химводоподготовки имеются в 9 котельных. Схема водоподготовки одно  ступенчатое натрий – катионирование: котельная № 2а, 5. Схема водоподготовки двухступенчатое натрий – катионирование: котельные №№ 2,3,10,12,19,31,34.

Химочищенная вода в котельных используется:

- для питания котлов – в котельных №№: 2,3,10,12,19,31,34;
- для подпитки тепловых сетей – в котельных №№ 2,2а,3,5,10,12,19,31,34;
- для горячего водоснабжения – химочищенная вода на котельных не используется.
Для регенерации фильтров используется: 
- поваренная соль в котельных №№ 2а,3,5; 

- рассол в котельных №№ 2,10,12,19,31,34.
В  котельных №№ 4,8,9,13,13а,14,17 используется реагентный метод обработки воды.

4.3 Тепловые сети
Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием, составляет, в двухтрубном исполнении 149,4 км, в т.ч. подземная прокладка 140,7 км, надземная прокладка 8,72 км. Протяженность тепловых сетей ГВС- 27,87 км.
Трубопроводы изолированы минераловатными изделиями,  частично – пенополиуретаном.

Сооружения на тепловых сетях.
	Наименование
	Назначение и место установки
	Количество

	Насосные
	
	

	- подкачивающие
	на обратном трубопроводе
	1

	- подмешивающие
	
	

	-дренажные
	
	

	- прочие
	
	


4.4 Состояние и степень износа основного оборудования и тепловых сетей
Эксплуатируемое теплоэнергетическое оборудование (котлы, насосы, фильтры и пр.) имеет степень изношенности до 75 %.

В котельных №№ 3,4,5,8,9,13а,14,15,16,17,31 установлены морально и физически устаревшие котлы АВ-10, Ланкаширский, КВС-70, имеющие низкий КПД, что приводит к перерасходу природного газа.
Котельные №№ 15,16,32а не имеют установок водоподготовки, что приводит к усиленному накипеобразованию и пережогу топлива.
Износ тепловых сетей составляет 70 %, что приводит к сверхнормативным утечкам сетевой воды, потерям тепловой энергии и перерасходу электроэнергии на подачу сетевой воды.
Раздел II. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере горячего водоснабжения

5. Производственные показатели работы предприятия по выработке, передаче и реализации горячей воды
Объемы реализации горячей воды на 2013г. определены:
- для потребителей, не оборудованных приборами учета – расчетным методом согласно  Методике  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения (МДК -4 -05 -2004г.);
- для потребителей, оборудованных приборами учета – по показаниям приборов учета  (средняя за 3 предшествующих года).

Технологические потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях приняты на уровне нормативных и рассчитаны согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной  приказом №325 от 30.12.2008г. Минэнерго России.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определен согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных», утвержденной  приказом № 323 от 30.12.2008г. Минпромэнерго РФ.

Производственные показатели
	№№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Величина показателя на период регулирования 

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объем выработки горячей воды 
	тыс. куб.м.
	 177,846
	141,267
	141,267

	2.
	Объем покупной горячей воды для реализации, всего:                                           (в том числе по поставщикам)
	тыс. куб.м.
	  979,926
	921,972
	921,972

	2.1.
	 ОАО «Квадра»
	тыс. куб.м.
	 897,986
	894,823
	894,823

	2.2.
	 ОАО «РЖД»
	тыс. куб.м.
	  81,94
	27,149
	27,149

	 
	
	тыс. куб.м.
	 
	
	

	3.
	Итого:
	тыс. куб.м.
	1157,772
	1063,24
	1063,24

	4.
	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды
	тыс. куб.м.
	   8,17
	3,27
	3,27

	5.
	Объем отпуска в сеть 
	тыс. куб.м.
	 1149,602
	1059,97
	1059,97

	6.
	Объем потерь
	тыс. куб.м.
	    10,465
	11,379
	11,379

	7.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
	%
	0,9
	1,07
	1,07

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.
	Объем реализации услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе по потребителям 1:
	тыс. куб.м.
	1139,137
	1048,59
	1048,59

	8.1.
	- населению
	тыс. куб.м.
	          885,607
	824,24
	824,24

	8.2.
	- бюджетным потребителям
	тыс. куб.м.
	           149,37
	129,84
	129,84

	8.3.
	- прочим потребителям
	тыс. куб.м.
	           104,16
	94,51
	94,51

	9.
	Объем покупной холодной воды на ГВС, всего (по поставщикам)
	тыс. куб.м.
	        330,375  
	239,69
	239,69

	9.1
	ООО «Новомосковский горводоканал»
	тыс. куб.м.
	          330,375
	239,69
	239,69

	10
	Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения
	тыс. куб. м

	
	
	

	11
	Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
	тыс. Гкал 
	55,706929
	73,706
	73,706

	
	в том числе по поставщикам:
	
	
	
	

	11.1
	ОАО «Квадра»
	тыс. Гкал 
	54,03529
	71,266
	71,266

	11.2
	ОАО «РЖД»
	тыс. Гкал 
	 1,671639
	2,440
	2,440

	12
	Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	20,15287
	13,171
	13171

	13
	Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, используемой для горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	62,6522
	72,8812
	72,8812

	14
	Протяженность сетей ГВС (в двухтрубном исчислении)
	км
	 27,87
	27,87
	27,87

	15
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	511
	621
	621

	16
	Удельный расход тепловой энергии, необходимой для нагрева 1 куб.м холодной воды на ГВС
	Гкал/ куб. м
	  0,05499706
	0,061
	0,061

	Примечание:
	


1 - объем реализации товаров и услуг по группам потребителей определяется на основании заключенных договоров: для бюджетных и прочих – по удельному расходу горячей воды в соответствии со СниП 2.04.01-85; для населения – по утвержденному нормативу потребления – 3,02  м3/мес. чел.
6. Численность персонала и фонд оплаты труда

таблица 2

	№п/п
	Наименование


	2011г.

факт
	2012г.

утв. тариф
	2013г.

план

	1
	Общая численность,  чел., в т.ч.:
	543
	683
	683

	
	- производство тепловой энергии
	543
	683
	683

	
	- передача тепловой энергии*
	
	
	

	
	- прочие направления**
	
	
	

	1.1
	Численность АУП и ИТР, в  т.ч.


	32
	32
	32

	
	- производство тепловой энергии
	32
	32
	32

	
	- передача тепловой энергии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	

	1.2
	Численность ОПП
	511
	651
	651

	
	- производство тепловой энергии
	511
	651
	651

	
	- передача тепловой энергии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	

	2
	Фонд оплаты труда, тыс. руб. в т.ч.

	86126,94
	103273,96
	110606,41

	
	- производство тепловой энергии
	86126,94
	103273,96
	110606,41

	
	- передача тепловой энергии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	

	2.1
	Фонд оплаты труда АУП и ИТР, тыс. руб.
	9255,94
	13230,18
	14169,52

	
	- производство тепловой энергии
	9255,94
	13230,18
	14169,52

	
	- передача тепловой энергии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	

	2.2
	Фонд оплаты труда ОПП, тыс. руб.
	76871
	90043,78
	96436,89

	
	- производство тепловой энергии
	76871
	90043,78
	96469,89

	
	- передача тепловой энергиии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	


* заполняется при выделении передачи тепловой энергии в отдельный тариф

** заполняется для многопрофильного предприятия
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Мероприятия по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры 2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры 3
	1 
	1950,2
	Всего:
	254,5 
	 

	2.1.
	Ремонтные работы с заменой участков трубопроводов и запорной арматуры
	 1
	1450,2 
	Расход воды 
	152,3
	4,1 

	2.2.
	Ремонт насосов  ГВС кот №№ 2,10,12,19,31,34
	 1
	150 
	Расход Эл\энергии 
	42,7 
	0,7 

	2.3
	Ремонт котлов кот. №№ 19,34
	1
	350
	Расход газа
	59,5
	0,2

	3.
	Мероприятия по повышению рационального использования ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Мероприятия по сокращению потерь
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Мероприятия по совершенствованию организации производства 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Мероприятия по управлению организации коммунального комплекса
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	
	1950,2
	
	254,5
	 


Раздел III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере горячего 

водоснабжения

	Примечание:
2 - комплекс строительных работ строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (протяженность эксплуатируемых сетей, пропускной способности сетей) в целях улучшения условий производства и увеличения объема товаров и оказания услуг.

	3 - комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурсов производственных мощностей (сетей и (или) оборудования (включая замену или восстановление базовых элементов).


Раздел IV. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере горячего водоснабжения

	№№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период 
	

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.
	Уровень потерь в сетях ГВС
	%
	0,9
	1,07
	1,07
	

	2.
	Износ систем горячего водоснабжения 4
	%
	 70
	 70
	 70
	

	3.
	Аварийность систем горячего водоснабжения 5
	ед.  
	 
	 
	 
	

	4.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене 6
	км
	 0,40
	0,45 
	0,51 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
4 - определяется по данным бухгалтерского учета
	
	
	
	

	5 - определяется как отношение суммарного годового количества аварий в системе водоснабжения к суммарной протяженности водопроводных сетей.

	6 - определяется по данным технических осмотров.
	
	
	
	


Раздел V. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг

	№№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период  
	

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.
	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса 7
	ед.  
	23441
	20427
	18540
	

	2.
	Годовое количество часов предоставление услуг 8
	час
	8400 
	8400 
	8400 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
7 - определяется исходя из числа граждан, проживающих (зарегистрированных) в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, оборудованных централизованными системами водоснабжения и (или) водоотведения.

	8 - определяется исходя из числа дней и режима предоставления услуг в год.


Раздел VI. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов

	№№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	 Величина показателя на период 
	

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.
	Удельное ресурсопотребление 9
	-
	 0,73
	0,77
	0,77 
	

	2.
	Охват абонентов приборами учета воды 10
	%
	12,2 
	14,1
	15,5 
	

	2.1.
	юридические лица
	ед.  
	115 
	128 
	145 
	

	2.2.
	физические лица
	ед.  
	5001 
	5742 
	6590 
	

	Примечание:
	
	
	
	

	9 - определяется как соотношение годового потребления ресурса к объему реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса.

	10 - определяется как соотношение числа абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения и имеющих приборы учета, к общему числу абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения.


Раздел VII. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления
	№№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период  

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Коэффициент использования установленной производственной мощности 11
	-
	0,12 
	0,08 
	0,08 

	2.
	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
	-
	0,06 
	0,05 
	0,05 

	
	
	
	
	
	

	Примечание:
11 - определяется как соотношение среднесуточного объема производства товаров и услуг организации коммунального комплекса к установленной мощности используемого оборудования.


Раздел VIII. Финансовые показатели Программы
(тыс. руб. без НДС)
	Наименование показателей
	2011г.

факт
	2012г.

утв. тариф
	2013г.

план

	Себестоимость

	77507,53
	78322,47
	89300,33

	Прибыль

	-1459,10
	80,6
	91,97

	Валовая выручка


	76048,42
	78403,07
	89392,30

	Стоимость 1м3 горячей воды
	68,04
	74,77
	 85,25


Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и реализацией горячей воды  ООО «Новомосковская тепловая компания»  
по г. Новомосковску

(в тыс. руб. без НДС)
	№п/п
	Статьи затрат
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	
	
	утв.

тариф
	факт
	утв.

тариф
	Без
программы энерго-сбережения *

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Топливо на технологические цели, в т.ч.
	15488,69
	7911,15
	5866,35
	6538,37

	1.1
	уголь


	
	
	
	

	1.1
	природный газ


	15488,69
	7911,15
	5866,35
	6538,37

	1.3
	мазут


	
	
	
	

	1.4
	диз. топливо


	
	
	
	

	2
	Затраты на покупное тепло, в т.ч.
	37735,19
	41482,99
	49734,77
	56701,79

	
	от котельных


	36124,84
	1414,39
	1695,96
	1929,84

	
	от блок-станций


	1610,35
	40068,6
	48038,81
	54771,95

	3
	Вода и стоки на технологические нужды
	4072,63
	4810,56
	3164,23
	3602,91

	3.1
	в т.ч. химочищенная вода
	
	
	
	

	4
	Фонд оплаты труда


	9524,91
	9252,55
	8685,96
	9904,80

	5
	Отчисления на социальные нужды
	3257,23
	3135,72
	2623,8
	2991,27

	6
	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в т.ч.
	1911,60
	5472,81
	5584,39
	6641,45

	1
	2
	3
	4
	
	

	6.1
	амортизация


	546,28
	3438,94
	2020,43
	2579,76

	6.2
	ремонтный фонд


	1365,30
	1396,43
	1278,27
	1457,18

	6.3
	другие  расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
	0
	637,43
	2285,69
	501,51

	6.4
	расходы на реализацию программы по энергосбережению
	0
	0
	0
	2103

	7
	Цеховые расходы


	152,91
	778,58
	156,64
	152,59

	7.1
	другие расходы 

(в т.ч. химреагенты)


	152,91
	778,58
	156,64
	152,59

	8
	Общехозяйственные расходы всего, в т.ч.
	951,96
	3197,94
	1143,52
	1320,48

	8.1
	другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч.
	951,96
	3197,94
	1143,52
	1320,48

	8.1.1
	арендная плата


	951,96
	1065,25
	783,77
	905,06

	9
	Покупная электроэнергия
	2306,75
	1465,23
	1362,81
	1446,67

	10
	Итого производственные расходы
	75401,87
	77507,53
	78322,47
	89300,33

	11
	Прибыль


	66,30
	-1459,10
	80,6
	91,97

	12
	НВВ


	75468,17
	76048,42
	78403,07
	89392,3

	13
	Полезный отпуск Горячей воды, тыс. м3
	1130,440
	1139,137
	1048,59
	1048,59

	14
	Стоимость 1 м3 горячей воды


	66,76
	68,04
	74,77
	85,25


         * Эффект от реализации программы ожидается с 2014 г.                                                                
